宜城猛狮清洁能源科技有限公司

SVG动态无功功率补偿装置采购、拆装及单机调试服务询比采购文件
宜城猛狮清洁能源科技有限公司
二○二六年十月八日
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合同主要条款

第一部分 询价公告

根据宜城猛狮清洁能源科技有限公司（以下简称“宜城公司”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法（暂行）》，拟对宜城猛狮SVG动态无功功率补偿装置采购、拆装及调试服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

项目名称：宜城猛狮10kvSVG动态无功功率补偿装置采购、拆装及单机调试
询价内容：
2.1采购一台水冷SVG动态无功功率补偿装置（新SVG容量及技术参数参照原有设备，原设备厂家为大力电工襄阳股份有限公司，型号DLSVG-3000/10，技术要求见附件9）。需提供新旧SVG装置拆装、装置基础改造、单机调试、配合宜城公司AVC调试等服务。
2.2 服务周期：合同签订后，根据宜城公司通知时间进行供货并开展相关服务工作。

3.报价：总价包干。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于设备费、基础改造费、运输费、辅材费、试验费、服务费、拆装调试服务费、企业税金等），并明确开票税率。

4.付款方式：先开票后付款。合同签订后，按进度分期付款，并保留不少于总价的10%作为质保金，待设备运行满1年无质量问题后无息支付。
5.最高限价（含税）：总价最高限价人民币350000元（大写：叁拾伍万元整），报价超过最高限价的取消比选资格。
6.递交响应文件时间：2026年10月13日12时（北京时间）前将响应文件发送至指定邮箱，视为投递成功，邮件标题格式为“宜城公司svg采购、拆装及调试服务报价+响应单位名称”；同时纸质文件需在2026年10月13日12时前寄出。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比采购文件要求的响应文件，询价人将作废标处理。
7.递交响应文件地点：重庆市两江新区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

8.本次询价联系事项：
采购人：宜城猛狮清洁能源科技有限公司

采购文件提交联系人：阎女士，联系电话：023-63417547
项目现场联系人：李弟龙， 联系电话：15123549025 

电子邮件：cqqxxny@163.com
第二部分 供应商须知

1.关于供应商：

对供应商的商务要求：（供应商必须达到以下全部商务要求，若未达到则废标）
1.1供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营；
1.2 供应商需同时具备以下资质：（1）国家能源局颁布的承（装、修、试）二级及以上电力设施许可证；（2）安全生产许可证；（3）输变电工程专业或电力工程施工总承包二级及以上（若为已持有旧证、且在有效期内的企业：须具备输变电工程专业或电力工程施工总承包三级及以上），以上证件须处于有效期内。

1.3供应商需在报价前已勘察现场或与现场联系人员进行了情况了解，知晓现场具体服务内容及情况，不接受盲投。
1.4 拟委派的拆装、调试人员须具备国家规定的特种作业人员操作证。
1.5本次询价实行资格后审。
2.报价文件格式：（模板详见第三部分内容）
目录；
报价函；

法定代表人授权委托书；

特别声明和承诺；

商务文件：

企业营业执照副本；
供应商相关资质证书；

拟委派的拆装、调试人员的特种作业人员操作证
相关业绩；

供应商2023年以来相关、类似本次拟开展服务业绩不少于2个；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件及《已完成同类型项目一览》（格式自拟）。

服务方案（包括但不限于需明确相关服务内容及技术要求、供货周期、服务方式、付款方式等）；

其他供应商认为可提供的资料。

3.供应商应将报价文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份报价文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。所有资料须加盖公章。
4.报价文件的有效期：报价文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。
5.评审方法

以综合评分法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。
	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	业绩情况
	10
	业绩满足有2个类似业绩要求的得6分，在此基础上每增加一个加2分，最多得10分。未提供业绩或提供业绩不满足要求的得0分。

	二
	服务方案
	50
	

	1
	技术要求
	20
	满足询价文件技术要求（见附件9）得15分，其中第24项质保期满足提供2年及以上加5分，最高得20分。无文字响应此项为0分。

	2
	供货周期
	10
	服务方案中需描述设备的供货周期，将供货周期时间由短到长的顺序进行排列，供货周期时间最短者得15分，依次扣减1分，报价得分分别为14/13/12，以此类推，供货周期超过50天此项为0分。供货周期无文字响应此项为0分。

	3
	服务方式
	10
	描述提供装置拆装、单机调试、配合宜城公司AVC调试服务的方式。内容完整贴合实际并描述售后服务等内容得7-10分，仅根据询价内容简单描述得1-6分，无文字响应此项为0分。

	4
	付款条件
	10
	响应并满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。将保留的质保金比例最高值得10分，将质保金比例由高到低的顺序进行排列，依次扣减1分，报价得分分别为9/8/7，以此类推。

	三
	价格部分
	40
	　

	1
	收费金额
	40
	以全部有效报价的算术平均值为基准价。

①报价=基准价，得35分；

②报价较基准价每低1%加0.5分，最高加5分，价格单项封顶40分；

③报价较基准价每高1%扣1分，扣至0分为止；④总价超过最高限价，为无效响应。

不足1%保留至小数点后两位。

	合计
	100
	


6. 关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

6.1报价文件未密封。

6.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

6.3报价文件不完整、不真实或未对询比采购文件做出实质的响应导致报价无效。

6.4报价文件附有采购单位不能接受的条件。

6.5报价文件逾期送达。

第三部分 报价文件编制
附件1  报价函

致：宜城猛狮清洁能源科技有限公司 
根据贵方发布的SVG动态无功功率补偿装置采购、拆装及单机调试服务询比采购文件，本人代表响应人      （供应商名称）参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
本次应提供的服务总价（含税）为：小写：                        ，大写：人民币                         。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （注明专票税率）。

分项报价见下表：
	序号
	产品/服务名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	（供应商自行列举、增减此表格）
	
	
	
	
	

	
总费用金额（含税）：
	


3．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。 
4．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。
6．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             办公电话：


移动电话：
响应人名称：（公章）






法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                        
 年   月    日
二、法定代表人授权委托书
致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

响应人全称（公章）：

法定代表人签字（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
	
	

	
	


三、特别声明和承诺
致：宜城猛狮清洁能源科技有限公司
经本单位认真核查，本单位近3年未受到相关行政部门处罚，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。

本单位递交响应文件在整个比选过程中均保持有效性。若本单位在本次比选的全过程中提供了不真实的资料或信息，则贵公司有充分理由和权利拒绝直至取消本单位的比选或中选资格，且本单位将无条件承担由此给本次比选带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

             响应人名称：      （公章）

                       日期：
四、商务文件（营业执照、资质证书等）

五、2023年以来完成项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）

六、服务方案（格式自拟，应当写明服务方式、服务内容、对服务周期及付款方式的响应等）

七、其他资料

八、SVG用户手册


[image: image1.emf]SVG用户手册PDF .7z


技术要求


[image: image2.emf]技术要求.xlsx


第四部分 合同主要条款
（具体合同条款及约定内容以采购人与中选的供应商签订的服务合同为准）
一、服务内容
1.采购一台水冷SVG动态无功功率补偿装置（新SVG容量及技术参数参照原有设备，原设备厂家为大力电工襄阳股份有限公司，型号DLSVG-3000/10）；

2.需提供装置拆装、单机调试、配合AVC调试等服务。

3.总价包干。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于设备费、基础改造费、运输费、辅材费、服务费、拆装调试服务费、企业税金等），并明确开票税率。

4.服务周期：根据宜城公司通知时间进行供货并开展相关服务工作。

二、价格及付款方式

1.合同总金额（含税）为：￥XX元（大写：XX元整）。

2.分期付款。
三、验收标准 

1.按照甲方时间要求交付设备并完成服务且通过甲方的验收。
2.如乙方完成的服务工作未达到上述验收标准，则甲方有权要求乙方整改，乙方必须在收到甲方书面异议后【】日内无条件无偿进行整改，直至通过甲方验收为止。乙方整改期间，视为乙方未在约定期限内完成服务，甲方保留追究乙方逾期完成服务的违约责任的权利。

四、双方义务

1.乙方承诺在本合同履行期间持有有效的企业资质文件及承接本合同约定项目所应具备的相应资质和人员，否则，甲方有权解除合同，且乙方需要赔偿因此给甲方造成的一切损失。同时，为保证工作质量，对工作不负责或不合格的乙方人员，甲方有权提出更换，乙方应当在收到甲方更换请求后2日内更换至少具有同等工作能力和资质的人员，因此造成的包括但不限于工期延误的违约责任和因此给甲方造成的损失，均由乙方承担。

2.乙方应当遵守有关安全法律法规的要求，严格按安全标准组织提供服务并满足甲方安全管理要求，做好各项安全防护措施，消除事故隐患。若因乙方或乙方人员的过错或过失导致在提供服务过程中发生安全事故，致使人员伤亡或者财产损失的，由乙方承担全部责任。若甲方因此遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。

3.双方确认，乙方工作人员与甲方之间不构成任何雇佣、聘用等劳动合同关系或劳务关系。乙方必须与相应的工作人员签订劳动合同，为工作人员购买社会保险和所需劳保用品(包括但不限于手套、口罩、工作服、安全帽等)，并按时向其支付工资、社保和福利待遇。甲方不承担上述任何费用。乙方未按照上述约定与工作人员签订劳动合同或支付工资、社保和福利待遇的，由乙方自行承担违法用工的后果，因乙方违法用工给甲方造成损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的损失。

五、违约责任

1.由于乙方原因导致本合同无法继续履行或者提前终止、解除本合同的，乙方需按照本协议约定的服务费的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权按照本条第X款的约定向乙方进行追偿。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或者部分权利义务、工作转让第三人，否则甲方有权解除本合同。

六、合同生效及其他
1.合同签订地：重庆市两江新区。

2.本合同履行地：宜城猛狮清洁能源科技有限公司现场。

3.合同纠纷解决方式：先由双方友好协商解决，协商不成的，任意一方有权向合同签订地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
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		序号		分类		项目		技术要求

		1		基本信息		额定容量		±3000kvar，闭式水冷型

		2		性能参数		额定电压		10kV

		3		性能参数		补偿容量		±3000kvar，容性感性双向连续平滑可调

		4		性能参数		响应时间		≤5ms

		5		性能参数		过载能力		110%持续3min；120%持续60s告警闭锁

		6		性能参数		自身谐波		满足GB/T14549

		7		性能参数		功率因数调节范围		0.95超前～0.95滞后

		8		性能参数		低电压穿越		满足GB/T19964光伏并网LVRT要求

		9		性能参数		平均损耗		<0.8%

		10		性能参数		功率因数		母线经补偿后其月平均功率因数大于等于0.98，夜间低负荷状态不低于0.95，且不过补偿。

		11		一次设备		功率单元		模块化IGBT，支持单模块在线更换

		12		一次设备		柜体防护		集装箱户外IP54，防腐防尘

		13		水冷系统		冷却型式		闭式循环水冷，去离子水介质

		14		水冷系统		监测保护		水压、流量、温度、电导率、漏液检测，越限告警闭锁

		15		水冷系统		泵组配置		管路伴热防冻

		16		控制系统		控制平台		全数字控制器，硬件+软件双重保护

		17		控制系统		保护功能		过压、欠压、过流、模块超温、直流母线保护、水冷故障保护、通讯故障保护，带故障录波

		18		通讯接口		通讯规约		IEC61850 / IEC104 / Modbus TCP，光纤+以太网

		19		通讯接口		系统对接		接入升压站综自、AVC系统，供方协助联调

		20		试验		型式试验		提供同型号第三方有效型式试验报告

		21		试验		出厂试验		每台全套出厂试验，提供盖章报告

		22		试验		现场试验		交接试验、传动试验、配合AVC联调

		23		供货资料		交付资料		全套CAD图纸、操作维护手册、合格证、试验报告、通讯点表

		24		质保服务		质保期限		并网验收合格起≥1年

		25		质保服务		技术服务		现场调试、并网配合、人员培训，7×24技术支持
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